|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy** | | | | | | | | | | |
| **Kod** | | **Opis** | **Jm** | **Ilość robót** | **Cena jedn. roboty** | | **Wartość** |  |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| KNR 2-14 1206-0100 | | Rozbiórka schodów betonowych bez poręczy. Stopnie nakładane i wpuszczane | szt. | 8,000 |  | |  |
| KNR-W 4-01 1306-0100 | | Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych | szt. | 10,000 |  | |  |
| KNR 4-04 1101-0300 | | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km | m3 | 1,200 |  | |  |
| KNR 4-04 1101-0600 | | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. | m3 | 1,200 |  | |  |
| Analiza własna | | Koszty utylizacji odpadów | m3 | 1,200 |  | |  |
| KNR-W 4-01 0203-1000 | | Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego schodów prostych | m3 | 0,480 |  | |  |
| KNP 18-90 6742-0010 | | Osadzenie stopni w podłożu z betonu firmy Stylbet M400 | szt. | 8,000 |  | |  |
| KNNR-W 2 1301-0100 | | Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe ocynkowane malowane proszkowo | m | 10,000 |  | |  |
|  | | | | | | | | | |  | |
|  | Wartość kosztorysowa: Podatek VAT (VAT) = 23%WK: | | | | |  | | | | |
|  | **Wartość końcowa:** | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | |