Formularz oferty	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7		
1		Tłuczniowe 1						
1.1		Łódź - ul. Jeziorna  (dz. 38 obr. Łódź)						
1.1.1	KNR-W 2-01 0114-0200	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,165				
1.1.2	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV	m2	165,000				
1.1.3	KNNR 1 0202-0701	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m3	16,500				
1.1.4	KNNR 6 0104-0300	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej ( z piasku) w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	165,000				
1.1.5	KNNR 6 0204-0600	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m2	165,000				
1.2		Dębno - ul. Trzcielińska  (dz. 411 obr. Dębienko)						
1.2.1	KNR-W 2-01 0113-0900	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym	km	0,270				
1.2.2	KNR 2-31 1401-0600	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie	m2	1 215,000				
1.2.3	KNNR 6 0204-0600	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m2	1 215,000				
1.3		Modrze - Żydowo (dz. 653 obr. Modrze)						
1.3.1	KNR-W 2-01 0113-0900	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym	km	0,985				
1.3.2	KNR 2-31 1401-0600	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie	m2	4 432,500				
1.3.3	KNNR 6 0204-0600	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m2	4 432,500				
1.3.4	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. POŁACZENIA Z ISTNIEJACYMI ODCINKAMI TŁUCZNIOWYMI 6x 4,5m(szer) i 10m(dł)	m2	270,000				
1.3.5	KNNR 1 0202-0701	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m3	6,000				
1.4		Twardowo - Strykowo (dz. 461, 464, 468 obr. Strykowo)						
1.4.1	KNR-W 2-01 0113-0900	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym	km	1,160				
1.4.2	KNR 2-31 1401-0600	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie	m2	4 060,000				
1.4.3	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm.	m2	4 060,000				
1.4.4	KNNR 1 0202-0701	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m3	406,000				
1.4.5	KNNR 6 0204-0600	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m2	4 060,000				
1.5		Mirosławki - Tomice (dz. 53 obr. Rybojedzko)						
1.5.1	KNR-W 2-01 0113-0900	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym	km	0,690				
1.5.2	KNR 2-31 1401-0600	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie	m2	3 150,000				
1.5.3	KNNR 6 0204-0600	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m2	3 150,000				
1.5.4	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. POŁACZENIA Z ISTNIEJACYMI ODCINKAMI TŁUCZNIOWYMI 2x 4,5m(szer) i 10m(dł)	m2	90,000				
		
	1	SeKo Smart 11.1.2.1	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7		
1.5.5	KNNR 1 0202-0701	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m3	2,000				
1.6		Słupia - Piekary (dz. 187 obr. Słupia, dz. 15 obr. Piekary)						
1.6.1	KNR-W 2-01 0113-0900	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym	km	1,410				
1.6.2	KNR 2-31 1401-0600	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie	m2	6 345,000				
1.6.3	KNNR 6 0204-0600	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m2	6 345,000				
1.6.4	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. POŁACZENIA Z ISTNIEJACYMI ODCINKAMI TŁUCZNIOWYMI 2x 4,5m(szer) i 10m(dł)	m2	90,000				
1.6.5	KNNR 1 0202-0701	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m3	2,000				
1.7		Sapowice - ul. Wąska (dz. 25 obr. Sapowice)						
1.7.1	KNR-W 2-01 0113-0900	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym	km	0,390				
1.7.2	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 25 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 560,000				
1.7.3	KNNR 1 0202-0701	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m3	1 560,000				
1.7.4	KNNR 6 0104-0300	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 560,000				
1.7.5	KNNR 6 0204-0600	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m2	1 560,000				
1.8		Strykowo - ul. Szkolna (dz. 439 obr. Strykowo)						
1.8.1	KNR-W 2-01 0114-0200	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,110				
1.8.2	KNR 2-31 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	61,000				
1.8.3	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki - 20x25cm	m3	3,050				
1.8.4	KNR 2-31 0407-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	20,000				
1.8.5	KNR 2-31 0402-0300	Ławy betonowe pod obrzeża - 20x20cm	m3	0,800				
1.8.6	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 25 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 100,000				
1.8.7	KNNR 1 0202-0701	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m3	275,000				
1.8.8	KNNR 6 0104-0300	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 050,000				
1.8.9	KNNR 6 0204-0600	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m2	1 050,000				
1.9		Jeziorki - ul. Bukowska (dz. 7/11 obr. Jeziorki)						
1.9.1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,165				
1.9.2	KNR 2-01 0205-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km. (cena zawiera koszty utylizacji)	m3	49,680				
1.9.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	165,600				
		
	2	SeKo Smart 11.1.2.1	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7		
1.9.4	KNR 2-31 0104-0700	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	165,600				
1.9.5	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - do grubości 20cm 	m2	165,600				
1.10		Skrzynki ul. Dębina (dz. 96/81 obr. Skrzynki)						
1.10.1	KNR-W 2-01 0113-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,016				
1.10.2	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	650,000				
1.10.3	KNNR 1 0202-0701	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m3	97,500				
1.10.4	KNR 2-31 0104-0300	Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	650,000				
1.10.5	KNNR 6 0204-0100	Dolna warstwa przy nawierzchniach z gruzu betonowego,grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm	m2	650,000				
1.10.6	KNNR 6 0204-0400	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm	m2	650,000				
1.10.7	KNR 2-01 0525-0100	Ręczne wykonanie rowów o wymiarach 0,7x1,0 m (szerokość x głębokość).Grunt kategorii I-II.	m	130,000				
2		Tłuczniowe 2						
2.1		Trzebaw - Łódź  (dz. 186/1, 186/2, 331 obr. Trzebaw)						
2.1.1	KNR-W 2-01 0113-0900	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym	km	1,450				
2.1.2	KNR 2-31 1401-0600	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie	m2	5 850,000				
2.1.3	KNNR 6 0204-0600	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m2	5 850,000				
2.1.4	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV	m2	225,000				
2.1.5	KNNR 1 0202-0701	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m3	22,500				
2.1.6	KNNR 6 0204-0500	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm	m2	225,000				
2.2		Łódź - Będlewo  (dz. 336  obr. Będlewo, 83/3 obr. Łódź)						
2.2.1	KNR-W 2-01 0113-0900	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym	km	2,050				
2.2.2	KNR 2-31 1401-0600	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie	m2	8 325,000				
2.2.3	KNNR 6 0204-0600	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m2	8 325,000				
2.2.4	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. POŁACZENIA Z ISTNIEJACYMI ODCINKAMI TŁUCZNIOWYMI 6x 4,5m(szer) i 10m(dł)	m2	270,000				
2.2.5	KNNR 1 0202-0701	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m3	6,000				
2.3		Witobel - Będlewo  (dz. 275/1, 275/2  obr. Będlewo, 70, 80 obr. Witobel)						
2.3.1	KNR-W 2-01 0113-0900	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym	km	3,400				
2.3.2	KNR 2-31 1401-0600	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie	m2	10 125,000				
2.3.3	KNNR 6 0204-0600	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m2	9 450,000				
		
	3	SeKo Smart 11.1.2.1	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7		
2.3.4	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. POŁACZENIA Z ISTNIEJACYMI ODCINKAMI TŁUCZNIOWYMI 6x 4,5m(szer) i 10m(dł)	m2	270,000				
2.3.5	KNNR 1 0202-0701	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m3	6,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:		
	Wartość końcowa:		
	
	4	SeKo Smart 11.1.2.1